 ООО «Суперблок»

super-blok.ru

Ставропольский край: Краснодарский край:

Адрес: Адрес:

г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 130 г. Горячий Ключ, ст. Саратовская, ул.

Телефон: Шоссейная, 66

8 (961) 449-20-89 - Ставрополь Телефон:

8 (968) 270-60-97 – Зеленокумск 8 (918) 210-05-06

Ростовская область:

Адрес:

г. Ростов-на-Дону, ул. Первая луговая, 4/2

Телефон:

8 (927) 510-59-60

**Кирпич:**

**Прайс-Лист**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Силикатный кирпич** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Продукция завода** | | | **Цена за 1шт. с учетом упаковки, руб** | | | | | | | | |  | |
| Наименование | Размер, мм | Кол-во на поддонешт. | **Белый** | **Желтый** | **Золотистый** | **Персиковый** | **Коричневый** | **Шоколад** |  |  |  | Марка по прочности кгс/см 2 | Массакг |
| Одинарный пустотелый лицевой (Немец) | 250х120х 65 | 420 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |  |  |  | М-150 | 3,2 |
| Утолщенный пустотелый лицевой (Немец, Китай) | 250х120х 88 | 336 | 12,00 | 17,00 | 17,00 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |  |  |  | М-150 | 4,3 |
| Утолщенный полнотелый рядовой | 250х120х 88 | 322/ 336 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | М-200 | 5,2 |
| Утолщенный пустотелый рядовой | 250х120х 88 | 336 | 10,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | М-100-150 | 4,4 |

**Силикатный кирпич (декоративный)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колотый утолщенный | 250х60х88 | 336 | 12,25 | 13,39 |  | 13,39 |  |  |  | М-200 | 2,6 |
| Колотый одинарный | 250х60х65 | 432 | 9,8 | 11,36 |  | 11,36 |  |  |  | М-200 | 2 |
| Рваный камень одинарный | 250х120х65 | 260 | 12,96 | 17,56 |  | 17,56 |  |  |  | М-200 | 3,2 |

**Газобетон:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер блока (мм.) | | | Кол-во шт. на поддоне | Кол-во м2 на поддоне | Кол-во кирпича в 1-м блоке | Объем одного поддона | Цена за 1м3(руб.) | Цена за 1 шт. блока (руб.) | Цена 1 поддона (руб.) |
|
| длина | ширина | высота |
| 625 | 400 | 250 | 32 | 5,0-8 | 36,2 | 2 | 3 300 | 206,25 | 6 600,00 |
| 625 | 375 | 250 | 32 | 5,0-7,5 | 33,9 | 1,875 | 3 300 | 193,36 | 6 187,50 |
| 625 | 350 | 250 | 32 | 5,0-7,0 | 31,5 | 1,75 | 3 300 | 180,47 | 5 775,00 |
| 625 | 300 | 250 | 40 | 6,25-7,5 | 27,1 | 1,875 | 3 300 | 154,69 | 6 187,50 |
| 625 | 250 | 250 | 48 | 7,5 | 22,6 | 1,875 | 3 300 | 128,91 | 6 187,50 |
| 625 | 300 | 200 | 50 | 6,25-9,4 | 21,7 | 1,875 | 3 300 | 123,75 | 6 187,50 |
| 625 | 250 | 200 | 56 | 8,75 | 18,1 | 1,75 | 3 300 | 103,13 | 5 775,00 |
| 625 | 150 | 250 | 80 | 12,5 | 13,6 | 1,875 | 3 300 | 77,34 | 6 187,50 |
| 625 | 125 | 250 | 96 | 15 | 11,3 | 1,875 | 3 300 | 64,45 | 6 187,50 |
| 625 | 100 | 250 | 120 | 18,75 | 9 | 1,875 | 3 300 | 51,56 | 6 187,50 |
| 625 | 75 | 250 | 160 | 25 | 6,8 | 1,875 | 3 300 | 38,67 | 6 187,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Стеклопластиковая арматура** |  |  |  |
|  | Цена за 1 пог. метр | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Диаметр,мм** | **До 1000 м** | | **Более 1000 м** | | **Упаковка: бухты** | |
|
| **4** | 9 руб. | | 8,5 руб. | | 50 м | |
|
| **6** | 12 руб | | 11 руб. | | 50 м | |
|
| **8** | 15 руб. | | 14 руб. | | 50 м | |
|
| **10** | 21 руб. | | 20 руб. | | 50 м | |
|
| **12** | 30 руб. | | 29 руб. | | 50 м | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Базальтовая кладочная сетка** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | | | **До 100 м²** | | **Более 100 м²** | |
|
| **СБС 50/50-25х25** | | | 120 руб. м² | | 110 руб. м² | |
|
| **СБС 50/50-25х12** | | | 130 руб. м² | | 120 руб. м² | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Характеристики сетки** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25х25 (100):** длина - 50м, ширина - 1м, размер ячейки - 25х25мм. Применяется для полнотелых кладочных материалов (газобетонные, силикатные, керамзитобетонные блоки, силикатный кирпич). | | | | | | |
|
|
|
| **ЭКОСТРОЙ СБС 50/50-25х12 (100)**: длина - 50м, ширина - 1м, размер ячейки - 25х12мм. Применяется для пустотелых кладочных материалов (керамический блок, паризованый кирпич). | | | | | | |
|
|
|
|
|